چک‌لیست کنترل نقشه‌های معماری پیش از ارسال به شهرداری
مهندسین مشاور شهرآرا اثر  |  تلفن: 021-35054  |  info@shahraraasar.com
چک‌لیست کنترل نقشه‌های معماری پیش از ارسال به شهرداری
این چک‌لیست برای کنترل نهایی نقشه‌های فاز 1 و 2 معماری، پیش از ارائه به دفتر کنترل نقشه و شهرداری تنظیم شده است. مبنای بندها، مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران است.
بخش ۱ — انطباق با دستور نقشه
☐  سطح اشغال اجراشده در پلان با عدد مجاز دستور نقشه مطابقت دارد
☐  تراکم محاسبه‌شده از حد مجاز تجاوز نمی‌کند
☐  تعداد طبقات با دستور نقشه یکسان است
☐  میزان عقب‌نشینی و تعریض در پلان و سطح اشغال لحاظ شده است
☐  ارتفاع کل ساختمان از حد مجاز معبر مجاور بیشتر نیست
☐  کاربری هر طبقه با کاربری مصوب پروانه یکسان است
☐  پیشروی طولی در طبقات با ضابطه منطقه تطبیق دارد
بخش ۲ — پارکینگ و دسترسی
☐  تعداد پارکینگ برابر یا بیشتر از تعداد واحدهاست
☐  ابعاد هر پارکینگ حداقل 2.5 در 5 متر است
☐  شعاع گردش و مسیر مانور خودرو در پلان ترسیم و کنترل شده است
☐  عرض رمپ و شیب آن با ضوابط شهرداری مطابقت دارد
☐  ارتفاع مفید پارکینگ پس از اجرای تأسیسات سقفی حفظ می‌شود
☐  پارکینگ‌ها شماره‌گذاری و به واحدها تخصیص یافته‌اند
☐  پارکینگ مزاحم یا غیرقابل استفاده وجود ندارد
☐  درب پارکینگ در محل مجاز و با عرض مصوب ترسیم شده است
بخش ۳ — نور، تهویه و بازشوها
☐  هر اتاق خواب و نشیمن پنجره رو به فضای باز یا حیاط خلوت دارد
☐  ابعاد حیاط خلوت با حداقل ضابطه مساحت و بعد کمینه مطابقت دارد
☐  سطح بازشوی هر فضا نسبت به مساحت آن، حداقل نسبت مقرر را دارد
☐  بازشو در دیوار مشترک با همسایه وجود ندارد
☐  پنجره سرویس بهداشتی و آشپزخانه یا داکت تهویه پیش‌بینی شده است
☐  فاصله پنجره‌ها از مرز مالکیت مطابق ضابطه رعایت شده است
بخش ۴ — راه‌پله، آسانسور و ایمنی
☐  عرض مفید راه‌پله مطابق مبحث 3 مقررات ملی است
☐  ابعاد کف پله و ارتفاع آن یکنواخت و در محدوده مجاز است
☐  ارتفاع سردست در زیر پاگرد کمتر از حد مجاز نیست
☐  پله فرار برای ساختمان‌های مشمول پیش‌بینی شده است
☐  ابعاد چاله آسانسور و ارتفاع سرآمد کنترل شده است
☐  درب اتاقک آسانسور در راستای دسترسی مناسب قرار دارد
☐  مسیر خروج اضطراری از هر واحد تا فضای باز ترسیم شده است
☐  محل نصب تجهیزات اطفای حریق در پلان مشخص است
بخش ۵ — هماهنگی با سایر رشته‌ها
☐  محل ستون‌ها در پلان معماری با نقشه سازه یکسان است
☐  ضخامت دیوارها با ابعاد نهایی پس از نازک‌کاری محاسبه شده است
☐  داکت‌های تأسیساتی در همه طبقات هم‌راستا و با ابعاد کافی است
☐  محل موتورخانه، تابلو برق و کنتورها در پلان مشخص است
☐  ارتفاع کف تا کف با ضخامت سقف و تیرها سازگار است
☐  محل عبور کانال‌های هوا و لوله‌های اصلی با تیرها تداخل ندارد
☐  محل نصب کولر یا کندانسور در نما پیش‌بینی شده است
بخش ۶ — کیفیت ترسیم و اطلاعات شیت
☐  مقیاس همه پلان‌ها، نماها و مقاطع درج شده است
☐  اندازه‌گذاری کامل و بدون تناقض بین پلان و مقطع است
☐  جدول مساحت‌ها با محاسبه سطح اشغال و تراکم همخوان است
☐  جهت شمال، موقعیت ملک و کروکی دسترسی روی شیت درج شده است
☐  نام و شماره پروانه اشتغال مهندس طراح در کادر شیت آمده است
☐  دست‌کم دو مقطع عرضی و طولی از محل پله ترسیم شده است
☐  نمای همه جبهه‌های مشرف به معبر ارائه شده است
☐  شماره صفحه و فهرست نقشه‌ها کامل است
بخش ۷ — کنترل نهایی پیش از تحویل
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بیش از نیمی از برگشت‌های نقشه در دفاتر کنترل، به سه دلیل رخ می‌دهد: مغایرت جدول مساحت با پلان، مانور نامناسب پارکینگ و عدم هماهنگی ستون‌های معماری با سازه. این سه مورد را دو بار کنترل کنید.
